УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «14» мая 2014 г. №311н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Дежурный стрелочного поста**

|  |
| --- |
| 95 |
| Регистрационный номер |

**I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и необщего пользования |  | 17.004 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Подготовка маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и выполнения маневровой работы на железнодорожных путях общего и необщего пользования |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8312 | Тормозные рабочие, стрелочники и сцепщики | - | - |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-2)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 60.1 | Деятельность железнодорожного транспорта |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-3)) | (наименование вида экономической деятельности) |

**II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | | | Трудовые функции | | |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и необщего пользования | 2 | Перевод и запирание стрелочных переводов нецентрализованного управления при подготовке маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и выполнения маневровой работы | А/01.2 | 2 |
| Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и выполнении маневровой работы | А/02.2 | 2 |
| Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью установленных средств закрепления | А/03.2 | 2 |
| Изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава | А/04.2 | 2 |
| Контроль технического состояния стрелочных переводов нецентрализованного управления | А/05.2 | 2 |
| Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и необщего пользования | А/06.2 | 2 |

**III. Характеристика обобщенных трудовых функций**

**3.1. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и необщего пользования | Код | А | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Дежурный стрелочного поста 2-го и 3-го разрядов  Старший дежурный стрелочного поста 3-го и 4-го разрядов |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке[[3]](#endnote-4) |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ | 8312 | Тормозные рабочие, стрелочники и сцепщики |
| ЕТКС[[4]](#endnote-5) | § 8 | Дежурный стрелочного поста при обслуживании стрелочных постов на железнодорожных путях необщего пользования и в ненапряженных маневровых районах на железнодорожных путях общего пользования – 2-й разряд  Дежурный стрелочного поста при обслуживании стрелочных постов в напряженных маневровых районах на железнодорожных путях общего пользования, на участках перевозки жидкого горячего металла и агломерата в технологическом потоке металлургического производства – 3-й разряд  Старший дежурный стрелочного поста тарифицируется на один разряд выше дежурных стрелочных постов, которыми он руководит |
| ОКНПО[[5]](#endnote-6) | 250603 | Дежурный стрелочного поста |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Перевод и запирание нецентрализованных стрелок при подготовке маршрутов приема, отправления, пропуска поездов и выполнения маневровой работы | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Перевод нецентрализованных стрелок в требуемое положение |
| Проверка плотности прилегания остряков к рамным рельсам у каждой нецентрализованной стрелки, входящей в маршрут |
| Запирание нецентрализованных стрелок на закладку, навесной замок или стрелочный контрольный замок |
| Проверка в установленном порядке свободности железнодорожных путей приема, отправления и пропуска поездов |
| Доклад дежурному по железнодорожной станции о готовности маршрута и свободности железнодорожного пути |
| Слежение за приготовленным маршрутом и наличием проходов по смежным железнодорожным путям |
| Контроль прибытия и отправления поездов в полном составе по наличию поездных сигнальных приборов, обозначающих хвост поезда |
| Проверка установки поезда в границах полезной длины железнодорожного пути |
| Прием и сдача смены |
| Уборка рабочего места |
| Необходимые умения | Применять правила перевода и запирания нецентрализованных стрелок при подготовке маршрутов |
| Пользоваться носимой радиостанцией |
| Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство |
| Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи |
| Применять правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии |
| Необходимые знания | Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Устройство стрелочных переводов |
| Устройство носимой радиостанции |
| Правила пользования двусторонней парковой связью |
| Правила пользования зарядным устройством для зарядки аккумуляторов носимой радиостанции |
| Порядок перевода и запирания нецентрализованных стрелок при подготовке маршрутов |
| Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции или инструкция о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и выполнении маневровой работы | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  | |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подача звуковых сигналов при приеме поездов |
| Подача звуковых сигналов при отправлении поездов |
| Подача звуковых сигналов при пропуске поездов |
| Подача звуковых сигналов при выполнении маневровой работы |
| Подача видимых сигналов при приеме поездов |
| Подача видимых сигналов при отправлении поездов |
| Подача видимых сигналов при пропуске поездов |
| Подача видимых сигналов при выполнении маневровой работы |
| Необходимые умения | Применять методики подачи звуковых и видимых сигналов |
| Пользоваться устройствами подачи звуковых сигналов |
| Пользоваться устройствами подачи видимых сигналов |
| Необходимые знания | Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Закрепление железнодорожного подвижного состава с помощью установленных средств закрепления | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Получение распоряжения дежурного по железнодорожной станции о закреплении составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции |
| Закрепление составов и вагонов тормозными башмаками |
| Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной работе |
| Необходимые умения | Применять методики закрепления составов и вагонов на путях железнодорожной станции |
| Проходить к месту закрепления составов и вагонов |
| Выявлять неисправные тормозные башмаки |
| Пользоваться тормозными башмаками |
| Пользоваться носимой радиостанцией |
| Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство |
| Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи |
| Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками |
| Подавать звуковые и видимые сигналы |
| Необходимые знания | Устройство тормозного башмака |
| Правила и нормы закрепления составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции |
| Маршруты безопасного прохода к месту закрепления составов и вагонов |
| Правила подачи звуковых и видимых сигналов |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности |
| Техническо-распорядительный акт железнодорожной станции |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

**3.1.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Изъятие установленных средств закрепления из-под железнодорожного подвижного состава | | | | | Код | А/04.2 | | Уровень (подуровень) квалификации | | 2 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Происхождение трудовой функции | | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | Код оригинала | | Регистрационный номер профессионального стандарта | |
| Трудовые действия | | | Получение распоряжения дежурного по железнодорожной станции об изъятии тормозных башмаков из-под составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции | | | | | | | | |
| Изъятие тормозных башмаков из-под составов и вагонов | | | | | | | | |
| Доклад дежурному по железнодорожной станции о выполненной работе | | | | | | | | |
| Необходимые умения | | | Применять методики закрепления составов и вагонов | | | | | | | | |
| Проходить к месту изъятия тормозных башмаков из-под составов и вагонов | | | | | | | | |
| Пользоваться носимой радиостанцией | | | | | | | | |
| Ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное устройство | | | | | | | | |
| Открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками | | | | | | | | |
| Пользоваться устройствами двусторонней парковой связи | | | | | | | | |
| Выявлять неисправные тормозные башмаки | | | | | | | | |
| Пользоваться тормозными башмаками | | | | | | | | |
| Подавать звуковые и видимые сигналы | | | | | | | | |
| Необходимые знания | | | Устройство тормозного башмака | | | | | | | | |
| Правила и нормы закрепления составов и вагонов на путях парка железнодорожной станции | | | | | | | | |
| Маршруты безопасного прохода к месту закрепления | | | | | | | | |
| Правила подачи звуковых и видимых сигналов | | | | | | | | |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ | | | | | | | | |
| Правила пожарной безопасности | | | | | | | | |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты | | | | | | | | |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ | | | | | | | | |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда | | | | | | | | |
| Другие характеристики | | | - | | | | | | | | |

**3.1.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль технического состояния стрелочных переводов нецентрализованного управления | Код | А/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | | Очистка стрелочных переводов | | | | |
| Смазывание стрелочных переводов | | | | |
| Закрепление отдельных болтов стрелочных переводов | | | | |
| Замена отдельных болтов стрелочных переводов | | | | |
| Ограждение места производства работ на стрелочных переводах | | | | |
| Своевременное освещение стрелочных указателей | | | | |
| Необходимые умения | | Применять знания об устройстве стрелочного перевода | | | | |
| Применять правила ограждения места работ на стрелочных переводах | | | | |
| Применять правила содержания стрелочных переводов в исправном состоянии | | | | |
| Необходимые знания | | Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для выполнения работ | | | | |
| Устройство стрелочных переводов | | | | |
| Порядок освещения стрелочных указателей | | | | |
| Порядок ограждения места работ на стрелочных переводах | | | | |
| Порядок содержания стрелочных переводов в исправном состоянии | | | | |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ | | | | |
| Правила пожарной безопасности | | | | |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты | | | | |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ | | | | |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда | | | | |
| Другие характеристики | | - | | | | |

**3.1.6. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обслуживание стрелочных переводов нецентрализованного управления на железнодорожных путях общего и необщего пользования | Код | А/06.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Расстановка дежурных стрелочных постов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до дежурных стрелочных постов задания по приему, отправлению, пропуску поездов и выполнению маневровой работы на железнодорожной станции |
| Контроль выполнения задания по приему, отправлению, пропуску поездов и выполнению маневровой работы на железнодорожной станции |
| Ведение установленной технической документации |
| Необходимые умения | Организовывать работу по обслуживанию стрелочных постов |
| Контролировать правильность выполнения работ по обслуживанию стрелочных постов |
| Применять знание правил охраны труда при проведении инструктажа с дежурными стрелочных постов |
| Необходимые знания | Технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

**IV. Сведения об организациях – разработчиках**

**профессионального стандарта**

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1. Ответственная организация-разработчик** | |
| Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал ОАО «Российские железные дороги», город Москва | |
| Директор Семерова Татьяна Георгиевна | |
| **4.2. Наименования организаций-разработчиков** | |
| 1. | ОАО «Российские железные дороги», город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий [↑](#endnote-ref-2)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности [↑](#endnote-ref-3)
3. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст.169, № 28, ст. 2884; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 ст. 3597, 3616, № 52, ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21; 2011, № 19, ст. 2716, № 30, ст. 4590, 4596, № 45, ст. 6333; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 27, ст. 3477); постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. № 1020 «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 37, ст. 4506) [↑](#endnote-ref-4)
4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 52, раздел «Железнодорожный транспорт [↑](#endnote-ref-5)
5. Общероссийский классификатор начального профессионального образования [↑](#endnote-ref-6)