УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «22» декабря 2014 г. №1082н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных**

|  |
| --- |
| 314 |
| Регистрационный номер |

**I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |  | 16.037 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в целях обеспечения их безопасной эксплуатации |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры | - | - |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

|  |
| --- |
| **II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Операторское обслуживание лифтов | 3 | Ежесменный осмотр лифта | А.01/2 | 2 |
| Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский) | А.02/2 | 2 |
| Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | А.03/2 | 2 |
| Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | А.04/3 | 3 |
| B | Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов | 3 | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | В.01/2 | 2 |
| Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов  | B.02/2 | 2 |
| Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | В.03/3 | 3 |
| Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | В.04/3 | 3 |
| C | Операторское обслуживание поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | 3 | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе (пассажирском конвейере) | С.01/2 | 2 |
| Принятие мер при обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатной ситуации в процессе эксплуатации | С.02/3 | 3 |

**III. Характеристика обобщенных трудовых функций**

**3.1. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Операторское обслуживание лифтов | Код | А | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Лифтер  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы |  Не менее одной недели под руководством опытного лифтера |
| Особые условия допуска к работе |  Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации[[3]](#endnote-3)Требования по охране труда – наличие не ниже II группы по электробезопасности[[4]](#endnote-4) Допуск к работе лифтера осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры |
| ЕТКС[[5]](#endnote-5)  |  | Лифтер |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ежесменный осмотр лифта | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Проверка работоспособности и функционирования оборудования лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя |
| Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования лифтов |
| Документальное оформление результатов осмотра лифта |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта |
| Необходимые умения | Проверять исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта |
| Проверять исправность подвижного пола, реверса привода дверей |
| Проверять исправность действия аппаратов управления в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках, световой и звуковой сигнализации |
| Проверять исправность двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местонахождением обслуживающего персонала |
| Проверять точность остановки кабины лифта на посадочных (погрузочных) площадках при движении вверх и вниз |
| Проверять наличие освещения кабины лифта и посадочных (погрузочных) площадок |
| Проверять целостность оборудования лифта |
| Проверять исправность замков дверей помещений с размещенным оборудованием лифта |
| Проверять наличие предупредительных и указательных надписей по пользованию лифтом |
| Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Порядок и технология проведения осмотра лифтов  |
| Назначение и расположение предохранительных устройств и устройств безопасности лифтов |
| Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках |
| Порядок проверки и использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
| Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера |
| Безопасные приемы выполнения работ |
| Правила пользования лифтом |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях лифта |
| Порядок оформления результатов осмотра и ведения отчетной документации |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Управление лифтом несамостоятельного пользования (грузовой, больничный, пассажирский) | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Направление кабины лифта к месту вызова на соответствующий этаж |
| Контроль равномерности загрузки кабины лифта, правильного размещения груза и его разгрузки |
| Контроль расположения в кабине пассажиров и сопровождающих лиц |
| Необходимые умения | Контролировать равномерное размещение груза (передвижных средств для перевозки больных) в кабине лифта, его правильное крепление  |
| Инструктировать лиц, осуществляющих загрузку (разгрузку) кабины, и лиц, сопровождающих груз |
| Управлять лифтом непосредственно при подъеме и спуске груза или передвижных средств для перевозки больных и сопровождающих лиц |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках  |
| Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
| Правила пользования лифтом |
| Другие характеристики | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей лифта | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта |
| Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных неисправностях в работе лифта |
| Размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта |
| Документальное оформление выявления неисправностей лифта в журнале ежесменных осмотров лифта  |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта |
| Информировать соответствующие службы о выявленных неисправностях в работе лифта |
| Вносить необходимые записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Неисправности, при которых лифт должен быть отключен |
| Производственная инструкция и инструкция по охране труда лифтера  |
| Правила пользования лифтом |
| Порядок передачи информации о выявленных неисправностях лифта соответствующим службам |
| Порядок оформления выявленных неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта |
| Другие характеристики | - |

**3.1.4 Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта | Код | А/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке лифта |
| Информирование пассажиров о мерах по эвакуации, которые будут предприняты, и инструктирование о правилах поведения |
| Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для освобождения пассажиров |
| Освобождение пассажиров из кабины лифта в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя лифта |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пассажиров |
| Документальное оформление результатов эвакуации пассажиров |
| Вызов медицинской службы (при необходимости) |
| Необходимые умения | Определять местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами)  |
| Проверять состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто) |
| Производить перемещение кабины лифта с соблюдением мер безопасности |
| Принимать меры к исключению перемещения кабины лифта с открытыми дверями шахты |
| Освобождать пассажиров из кабины лифтас соблюдением мер безопасности |
| Оказывать первую помощь |
| Оформлять отчетную документацию по выполненным работам по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов |
| Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности лифтов |
| Назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных (погрузочных) площадках  |
| Виды нештатных ситуаций на лифтах, их признаки |
| Порядок проведения работ по освобождению пассажиров из остановившейся кабины лифта с учетом типов и моделей обслуживаемых лифтов |
| Безопасные методы эвакуации пассажиров из кабины лифта |
| Порядок использования звуковой сигнализации и двусторонней переговорной связи |
| Производственная инструкция лифтера и инструкция по охране труда |
| Правила поведения пассажиров при эвакуации из кабины лифта |
| Правила оказания первой помощи |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) об освобождении пассажиров из остановившейся кабины лифта |
| Другие характеристики | **-** |

**3.2. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Операторское обслуживание платформ подъемных для инвалидов | Код | B | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей |  Оператор платформ подъемных для инвалидов  |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы |  -  |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Требования по охране труда – наличие не ниже II группы по электробезопасностиДопуск к работе оператора платформ подъемных для инвалидов осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры |
| ЕТКС |  | Оператор платформы подъемной |

**3.2.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ежесменный осмотр платформы подъемной для инвалидов | Код | B/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Визуальное определение наличия/отсутствия внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной |
| Проверка работоспособности и функционирования оборудования платформы подъемной в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя |
| Документальное оформление результатов осмотра платформы подъемной |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования платформы подъемной  |
| Проверять исправность выключателей безопасности платформы подъемной |
| Проверять исправность действия аппаратов управления на посадочных площадках |
| Проверять точность остановки платформы подъемной на посадочных площадках при подъеме и спуске |
| Вести отчетную документацию по ежесменному осмотру платформы подъемной |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной |
| Назначение и расположение устройств безопасности платформы подъемной |
| Назначение и порядок проверки аппаратов управления, расположенных на посадочных площадках  |
| Порядок и технология проведения осмотра платформы подъемной |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов  |
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов  |
| Порядок оформления результатов осмотра |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной |
| Другие характеристики | - |

**3.2.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей платформы подъемной для инвалидов  | Код | B/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Отключение платформы подъемной при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию платформы подъемной  |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях в работе платформы подъемной  |
| Размещение на посадочных площадках информации о неисправности платформы подъемной  |
| Документальное оформление результатов действий при определении неисправностей платформы подъемной  |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию платформы подъемной для инвалидов  |
| Отключать платформу подъемную для инвалидов |
| Вносить записи в отчетную документацию о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемой платформы подъемной  |
| Неисправности, при которых платформа подъемная должна быть отключена |
| Порядок размещения информации о неисправности платформы подъемной  |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов  |
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов  |
| Порядок информирования соответствующих лиц (служб) о выявленных неисправностях платформы подъемной |
| Порядок оформления выявленных неисправностей |
| Другие характеристики | - |

**3.2.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль работы платформ подъемных для инвалидов с использованием системы операторского обслуживания | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Осуществление видеонаблюдения за перемещением пользователей, находящихся на платформе подъемной |
| Осуществление мониторинга работы платформ подъемных с удаленного рабочего места оператора и мониторинга работы оборудования системы операторского обслуживания  |
| Документальное оформление результатов действий в процессе контроля работы платформ подъемных для инвалидов |
| Оказание консультационной помощи пользователям в процессе использования ими платформы подъемной по назначению |
| Необходимые умения | Использовать систему операторского обслуживания |
| Использовать систему двусторонней связи для оказания консультационной помощи |
| Определять состояние оборудования платформы подъемной, устанавливать наличие неисправностей оборудования и устройств безопасности платформы подъемной |
| Вести рабочую документацию системы операторского обслуживания |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ подъемных для инвалидов  |
| Сведения об устройстве оборудования системы операторского обслуживания платформ подъемных для инвалидов и приемы работы на удаленном рабочем месте оператора |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов  |
| Правила пользования платформой подъемной для инвалидов  |
| Другие характеристики | - |

**3.2.4 Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проведение эвакуации пользователей из остановившегося грузонесущего устройства платформы подъемной для инвалидов | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Анализ информации о нештатной остановке платформы подъемной |
| Выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Освобождение пользователей из грузонесущего устройства платформы в соответствии с методами и рекомендациями руководства (инструкции) изготовителя платформы подъемной  |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о результатах эвакуации пользователей |
| Документальное оформление результатов эвакуации пользователей |
| Необходимые умения | Информировать пользователей о мерах по эвакуации, которые будут предприняты |
| Инструктировать пользователей о правилах поведения и порядке эвакуации из остановившегося грузонесущего устройства платформы |
| Освобождать пользователей из грузонесущего устройства с соблюдением мер безопасности  |
| Оформлять в рабочей документации оператора выполненные работы по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Оказывать первую помощь  |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемых платформ |
| Назначение и расположение предохранительных устройств, устройств безопасности платформ |
| Назначение аппаратов управления, расположенных на грузонесущем устройстве и на посадочных площадках  |
| Безопасные методы эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Порядок проведения работ по освобождению пользователей из остановившегося грузонесущего устройства с учетом типов и моделей обслуживаемых платформ |
| Производственная инструкция оператора платформ подъемных для инвалидов |
| Порядок оформления выполненных работ по эвакуации пользователей из грузонесущего устройства платформы |
| Правила оказания первой помощи |
| Другие характеристики | **-** |

**3.3. Обобщенная трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Операторское обслуживание поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | Код | C | Уровень квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| Требования к опыту практической работы |  -  |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Требования по охране труда – наличие не ниже II группы по электробезопасности Допуск к работе оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) осуществляется локальным актом организации при наличии квалификационных удостоверений или сертификатов, подтверждающих компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 9411 | Сторожа (вахтеры), гардеробщики, лифтеры |
| ЕТКС  |  | - |

**3.3.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наблюдение за перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе (пассажирском конвейере) | Код | C/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Изучение служебной документации и записей предыдущей смены об имевшихся замечаниях по работе эскалатора  |
| Визуальное определение состояния оборудования эскалатора |
| Информирование соответствующих лиц (служб) о недостатках, влияющих на безопасность работы эскалатора |
| Осуществление наблюдения (непосредственно или через видеоустройства) за работой эскалатора и перемещением пассажиров, находящихся на эскалаторе |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние оборудования эскалатора, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования эскалатора |
| Использовать систему видеонаблюдения |
| Вести закрепленную за оператором рабочую документацию |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)  |
| Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)  |
| Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации |
| Другие характеристики | - |

**3.3.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Принятие мер при обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатной ситуации в процессе эксплуатации | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Отключение эскалатора при выявлении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Информирование пассажиров о предстоящей остановке/ пуске эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Информирование соответствующих лиц (служб) об обнаружении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и о возникновении нештатных ситуаций |
| Фиксация в рабочей документации оператора фактов остановок эскалатора (пассажирского конвейера) и травматизма пассажиров  |
|  Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Определять неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию эскалатора  |
| Отключать эскалатор (пассажирский конвейер) |
| Документально оформлять отчетную документацию при выявлении неисправностей эскалатора (пассажирского конвейера) и возникновении нештатных ситуаций |
| Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Общие сведения об устройстве обслуживаемого эскалатора (пассажирского конвейера)  |
| Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен |
| Расположение и правила использования выключателя (кнопки) «Стоп» |
| Производственная инструкция оператора поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)  |
| Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) |
| Правила оказания первой помощи пострадавшим |
| Другие характеристики | - |

**IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта**

**4.1. Ответственная организация-разработчик**

|  |
| --- |
| ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», город Москва  |
| Исполнительный вице-президент  | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

**4.2. Наименования организаций-разработчиков**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
| 2 | ГБНУ «Московский институт развития образования», город Москва |
| 3 | Национальный Лифтовый Союз, город Москва |
| 4 | Национальный союз саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности, город Москва |
| 5 | НП «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 6 | ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», город Москва |
| 7 | ООО «ОТИС Лифт», город Москва |
| 8 | ОАО «Мослифт», город Москва |
| 9 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986). [↑](#endnote-ref-3)
4. Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593). [↑](#endnote-ref-4)
5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. [↑](#endnote-ref-5)