УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «7» апреля 2014 г. №187н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотрщик вагонов**

|  |
| --- |
| 37 |

Регистрационный номер

**I. Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт вагонов и контейнеров при эксплуатации |  | 17.001 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| Содержание в исправном техническом состоянии вагонов и контейнеров, находящихся в эксплуатации |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7511 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта |  |  |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 60.1 | Деятельность железнодорожного транспорта |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

|  |
| --- |
| **II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт** **(функциональная карта вида профессиональной деятельности)** |
|  |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Технический осмотр контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом на путях грузовых и промежуточных железнодорожных станций V–III классов  | 2 | Технический осмотр контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом | А/01.2 | 2 |
| Сдача в ремонт контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом | А/02.2 | 2 |
| Организация работы при техническом осмотре контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом | А/03.2 | 2 |
| В | Технический осмотр вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II-I классов, внеклассных; технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов, подготовка вагонов к перевозкам, проведение ревизии пневматической и механической систем разгрузки на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах  | 3 | Технический осмотр вагонов | В/01.3 | 3 |
| Отцепка вагонов в ремонт | В/02.3 | 3 |
| Организация работы при техническом осмотре вагонов | В/03.3 | 3 |
| С | Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт вагонов на путях промежуточных железнодорожных станций, пунктах подготовки вагонов к перевозкам, грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях V–III классов, техническое обслуживание контейнеров на контейнерных площадках  | 3 | Техническое обслуживание грузовых вагонов и контейнеров для выявления и устранения неисправностей и безотцепочный ремонт узлов и приборов вагонов | С/01.3 | 3 |
| Отцепка грузовых вагонов в ремонт, сдача в ремонт контейнеров  | С/02.3 | 3 |
| Организация работы при техническом обслуживании грузовых вагонов и контейнеров, безотцепочном ремонте узлов и приборов вагонов | С/03.3 | 3 |
| D | Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и пассажирских вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II–I классов, внеклассных; техническое обслуживание, устранение неисправностей перед погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем разгрузки вагонов на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов в пунктах технического обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота  | 4 | Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и пассажирских вагонов  | D/01.4 | 4 |
| Отцепка грузовых и пассажирских вагонов в ремонт | D/02.4 | 4 |
| Организация работы при техническом обслуживании грузовых и пассажирских вагонов  | D/03.4 | 4 |

|  |
| --- |
| **III. Характеристика обобщенных трудовых функций** |
| **3.1. Обобщенная трудовая функция** |
| Наименование  | Технический осмотр контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом на путях грузовых и промежуточных железнодорожных станций V–III классов  | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей (профессий) | Осмотрщик вагонов 3-го разрядаСтарший осмотрщик вагонов 4-го разряда |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке[[3]](#endnote-3)  |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ  | 7511 | Рабочие по обслуживанию и ремонту железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути |
| ЕТКС[[4]](#endnote-4) | § 54 | Осмотрщик вагонов:при техническом осмотре и контроле устранения выявленных неисправностей универсальных и крупнотоннажных контейнеров на контейнерных площадках, на пунктах технического обслуживания, расположенных на путях общего и необщего пользования грузовых и промежуточных железнодорожных станций V–III классов – 3-й разрядСтарший осмотрщик вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |
| ОКНПО[[5]](#endnote-5) | 250303 | Осмотрщик вагонов |

|  |
| --- |
| **3.1.1. Трудовая функция** |
| Наименование  | Технический осмотр контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Технический осмотр контейнеров  |
| Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза |
| Определение дефектов в корпусе и деталях контейнеров |
| Определение герметичности контейнеров, обеспечивающей сохранность груза  |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре контейнеров при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения  |
| Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Выполнение работ по приемке и сдаче смены |
| Выполнение работ по уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, содержанию их в надлежащем состоянии  |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при выполнении технического осмотра контейнеров |
| Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами |
| Визуально определять дефекты  |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Устройство вагонов и контейнеров  |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка |
| Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и правила пользования ими |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ  |
| Порядок обозначения хвоста поезда |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Правила перевозки опасных грузов |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Сдача в ремонт контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом | Код | А/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Кодоригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Оформление актов на контейнеры, требующие ремонта |
| Отцепка вагонов от состава  |
| Оформление уведомлений о неисправности вагонов для отцепки от состава |
| Снятие сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при оформлении и отцепке вагонов в ремонт |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Правила оформления технической документации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.1.3. Трудовая функция** |
| Наименование  | Организация работы при техническом осмотре контейнеров (всех наименований) для перевозки грузов железнодорожным транспортом | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Расстановка осмотрщиков вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому осмотру контейнеров |
| Контроль выполнения задания по техническому осмотру контейнеров |
| Ведение установленной технической документации |
| Необходимые умения | Организовывать технический осмотр контейнеров вагонов |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.2. Обобщенная трудовая функция** |
| Наименование  | Технический осмотр вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II–I классов, внеклассных; технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов, подготовка вагонов к перевозкам, проведение ревизии пневматической и механической систем разгрузки на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах  | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей (профессий) | Осмотрщик вагонов 4-го и 5-го разрядовСтарший осмотрщик вагонов 5-го и 6-го разрядов |
|  |  |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ  | 7511 | Профессии рабочих по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта |
| ЕТКС  | § 54 | Осмотрщик вагонов:при техническом осмотре и контроле устранения выявленных неисправностей вагонов на пунктах подготовки вагонов к перевозкам (далее – ППВ), пунктах технического обслуживания грузовых вагонов и пассажирских вагонов транзитных поездов, расположенных на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II–I классов, внеклассных – 4-й разряд; при техническом осмотре и контроле устранения выявленных неисправностей грузовых и пассажирских вагонов, подготовке вагонов к перевозкам, проведении ревизии пневматической и механической систем разгрузки с целью выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения, на ППВ, на пунктах технического обслуживания, расположенных на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах – 5-й разрядСтарший осмотрщик вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |
| ОКНПО  | 250303 | Осмотрщик вагонов |

|  |
| --- |
| **3.2.1. Трудовая функция**  |
| Наименование  | Технический осмотр вагонов | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Технический осмотр вагонов  |
| Выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимого груза |
| Определение дефектов в ходовых частях, кузове, узлах и деталях вагонов |
| Нанесение меловой разметки на технически неисправные вагоны для последующего безотцепочного ремонта |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом осмотре вагонов при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения  |
| Навешивание сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Контроль устранения выявленных неисправностей вагонов  |
| Выполнение работ по приемке и сдаче смены |
| Выполнение работ по уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, содержанию их в надлежащем состоянии  |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при выполнении технического осмотра вагонов  |
| Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами |
| Визуально определять дефекты в ходовых частях, кузове, узлах и деталях вагонов |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Устройство вагонов  |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ  |
| Назначение применяемых шаблонов, измерительного инструмента и правила пользования  |
| Порядок обозначения хвоста поезда |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Правила перевозки опасных грузов |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.2.2. Трудовая функция**  |
| Наименование  | Отцепка вагонов в ремонт | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Кодоригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Оформление актов на вагоны, требующие ремонта |
| Отцепка неисправных вагонов от состава  |
| Оформление уведомлений о неисправности вагонов для отцепки от состава |
| Снятие сигнальных дисков, обозначающих хвост поезда |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при оформлении и отцепке вагонов в ремонт |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Правила оформления технической документации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.2.3. Трудовая функция** |
| Наименование  | Организация работы при техническом осмотре вагонов | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Расстановка осмотрщиков вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков вагонов задания по техническому осмотру вагонов |
| Контроль выполнения задания по техническому осмотру вагонов |
| Ведение установленной технической документации |
| Необходимые умения | Организовывать работу по техническому осмотру вагонов  |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |
| **3.3. Обобщенная трудовая функция** |
| Наименование  | Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт вагонов на путях промежуточных железнодорожных станций, пунктах подготовки вагонов к перевозкам, грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях V–III классов, техническое обслуживание контейнеров на контейнерных площадках | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей (профессий) | Осмотрщик-ремонтник вагонов 4-го и 5-го разрядовСтарший осмотрщик-ремонтник вагонов 5-го и 6-го разрядов |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ  | 7511 | Рабочие по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта |
| ЕТКС  | § 54 | Осмотрщик-ремонтник вагонов:при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на пунктах технического обслуживания вагонов, расположенных на путях общего и необщего пользования промежуточных железнодорожных станций, при техническом обслуживании контейнеров на контейнерных площадках – 4-й разрядпри техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на пунктах подготовки вагонов к перевозкам, пунктах технического обслуживания вагонов, расположенных на грузовых, участковых и промежуточных железнодорожных станциях V–III классов – 5-й разрядСтарший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |
| ОКНПО  | 250302 | Осмотрщик-ремонтник вагонов |

|  |
| --- |
| **3.3.1. Трудовая функция** |
| Наименование  | Техническое обслуживание грузовых вагонов и контейнеров для выявления и устранения неисправностей и безотцепочный ремонт узлов и приборов вагонов | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |  |  |
| Трудовые действия | Техническое обслуживание вагонов для выявления и устранения неисправностей  |
| Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием универсальных установок и самоходных машин |
| Техническое обслуживание вагонов, груженных опасным грузом |
| Технический осмотр контейнеров |
| Ремонт контейнеров  |
| Проверка контейнеров на герметичность, обеспечивающую сохранность груза |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения  |
| Контроль устранения выявленных неисправностей вагонов и контейнеров |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при выполнении технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров  |
| Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами |
| Визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Устройство вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка |
| Правила пользования измерительными приборами, инструментом и приспособлениями, применяемыми при осмотре и ремонте вагонов, контейнеров |
| Устройство самоходных машин и универсальных установок |
| Способы предупреждения и устранения неисправностей |
| Правила ограждения поезда  |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ  |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.3.2. Трудовая функция** |
| Наименование  | Отцепка грузовых вагонов в ремонт, сдача в ремонт контейнеров | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оформление технической документации на поврежденные вагоны и контейнеры  |
| Передача информации о технической готовности поезда и отдельных вагонов |
| Составление технических актов на поврежденные и исключаемые из инвентаря вагоны и контейнеры |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при оформлении технической документации на поврежденные вагоны и контейнеры  |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Устройство вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Порядок отправления порожних контейнеров |
| Правила оформления технической документации |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |
| **3.3.3. Трудовая функция**  |
| Наименование  | Организация работы при техническом обслуживании грузовых вагонов и контейнеров, безотцепочном ремонте узлов и приборов вагонов | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Расстановка осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков-ремонтников вагонов задания по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров, безотцепочному ремонту узлов и приборов вагонов |
| Контроль выполнения задания по техническому обслуживанию грузовых вагонов и контейнеров, безотцепочному ремонту узлов и приборов вагонов |
| Ведение установленной технической документации |
| Необходимые умения | Организовывать работу по техническому обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.4. Обобщенная трудовая функция** |
| Наименование  | Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и пассажирских вагонов на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II–I классов, внеклассных; техническое обслуживание, устранение неисправностей перед погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем разгрузки вагонов на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; техническое обслуживание и безотцепочный ремонт вагонов в пунктах технического обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота  | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей (профессий) | Осмотрщик-ремонтник вагонов 6-го и 7-го разрядовСтарший осмотрщик-ремонтник вагонов 7-го и 8-го разрядов |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основные программы среднего общего образования, основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ  | 7511 | Рабочие по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов железнодорожного транспорта |
| ЕТКС  | § 54 | Осмотрщик-ремонтник вагонов:при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов на ППВ, пунктах технического обслуживания грузовых вагонов и пассажирских вагонов транзитных поездов, расположенных на грузовых, сортировочных и участковых железнодорожных станциях II–I классов, внеклассных – 6-й разрядпри техническом обслуживании, устранении неисправностей перед погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем разгрузки вагонов с целью выявления неисправностей, угрожающих безопасности движения, на пунктах технического обслуживания, расположенных на участковых, сортировочных, межгосударственных железнодорожных станциях, пограничных контрольных постах, внеклассных пассажирских железнодорожных станциях, пунктах перестановки грузовых и пассажирских поездов; при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов в пунктах технического обслуживания пассажирских поездов станций формирования и оборота – 7-й разрядСтарший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифицируется на один разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит |
| ОКНПО  | 250302 | Осмотрщик-ремонтник вагонов |

|  |
| --- |
| **3.4.1. Трудовая функция** |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование  | Техническое обслуживание и текущий безотцепочный ремонт грузовых и пассажирских вагонов  | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Техническое обслуживание вагонов для выявления и устранения неисправностей  |
| Безотцепочный ремонт кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Ремонт грузовых вагонов всех типов с использованием универсальных установок и самоходных машин |
| Техническое обслуживание вагонов, груженных опасным грузом |
| Технический осмотр контейнеров |
| Ремонт контейнеров  |
| Проверка контейнеров на герметичность, обеспечивающую сохранность груза |
| Ограждение поезда (состава) щитами при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте вагонов при отсутствии автоматизированного централизованного ограждения  |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при выполнении технического обслуживания и ремонта вагонов и контейнеров  |
| Выполнять технические требования по обеспечению сохранности вагонов при техническом обслуживании, погрузке и выгрузке грузов |
| Пользоваться измерительными инструментами, шаблонами |
| Визуально определять дефекты кузовов, узлов рамы, ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных передач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения, редукторно-карданных приводов, холодильных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления вагонов, внутреннего оборудования пассажирских вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Устройство вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка |
| Правила пользования измерительными приборами, инструментом и приспособлениями, применяемыми при осмотре и ремонте вагонов, контейнеров |
| Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения работ  |
| Устройство самоходных машин и универсальных установок |
| Способы предупреждения и устранения неисправностей |
| Правила ограждения поезда  |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пожарной безопасности в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Требования, предъявляемые к рациональной организации труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.4.2. Трудовая функция** |
| Наименование  | Отцепка грузовых и пассажирских вагонов в ремонт | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Оформление технической документации на поврежденные вагоны и контейнеры |
| Передача информации о технической готовности поезда и отдельных вагонов |
| Составление технических актов на поврежденные и исключаемые из инвентаря вагоны и контейнеры |
| Необходимые умения | Применять нормативные документы при оформлении технической документации на поврежденные вагоны и контейнеры  |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Устройство вагонов и контейнеров |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Порядок отправления порожних контейнеров |
| Правила оформления технической документации |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |
| **3.4.3. Трудовая функция** |
| Наименование  | Организация работы при техническом обслуживании грузовых и пассажирских вагонов | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Расстановка осмотрщиков-ремонтников вагонов по рабочим местам |
| Проведение инструктажа по охране труда |
| Доведение до осмотрщиков-ремонтников вагонов задания по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов |
| Контроль выполнения задания по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских вагонов |
| Ведение установленной технической документации |
| Необходимые умения | Организовывать работу по проведению технического обслуживания и текущего безотцепочного ремонта вагонов |
| Необходимые знания | Инструкция по техническому обслуживанию вагонов, находящихся в эксплуатации |
| Технологический процесс работы пунктов технического обслуживания |
| Правила оформления технической документации |
| Правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ |
| Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **IV. Сведения об организациях –** **разработчиках профессионального стандарта** |
| **4.1. Ответственная организация-разработчик:** |
| Центр организации труда и проектирования экономических нормативов – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город Москва |
|  |
|  | Директор центра Семерова Татьяна Георгиевна |  |  |
|  |  |  |  |
| **4.2. Наименования организаций-разработчиков:** |
| 1. | ОАО «Российские железные дороги», город Москва |

1. Общероссийский классификатор занятий [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности [↑](#endnote-ref-2)
3. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст.169, № 28, ст. 2884; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30 ст. 3597,ст. 3616, № 52, ст. 6249; 2009, № 1, ст. 21, № 18, ст. 2140; 2011, № 19, ст. 2716, № 30, ст. 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6333; 2012, № 25, ст. 3268, № 31, ст. 4320; 2013, № 27, ст. 3477); постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. № 1020 «Об утверждении перечня профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 37, ст. 4506) [↑](#endnote-ref-3)
4. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 52, раздел «Железнодорожный транспорт» [↑](#endnote-ref-4)
5. Общероссийский классификатор начального профессионального образования [↑](#endnote-ref-5)